Россия

# ООО «ЭЛИНОКС»



#

**ПОЛКИ НАСТЕННЫЕ ОТКРЫТЫЕ**

**ПНО**

**ПАСПОРТ**

**И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



1. **НАЗНАЧЕНИЕ**

Полки настенные открытые ПНО предназначены для хранения кухонной утвари (кастрюли, сковородки, тарелки, чашки, ложки и вилки и т. д.) и продуктов питания в упаковке (крупы, макаронные изделия, приправы).

Декларация о соответствии ТС N RU Д-RU.АУ04.В.05443. Срок действия с 25.11.2014 г. по 24.10.2019 г.

Санитарно-эпидемиологическое заключение №77.99.31.515.Д.003763.03.10 от 10.03.2010г. до 10.03.2015 г.

На предприятии действует сертифицированная система менеджмента качества в соответствии требованиям ISO 9001:2008. Регистрационный номер №73 100 3466, действителен до 16.01.2017г.

1. **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

2.1. Основные параметры полки ПНО должны соответствовать значениям, указанным в таблице 1.

 Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование** | **Норма**  |
| ПНО -1 | ПНО-2 | ПНО-3 |
|  | Допустимая нагрузка, кг, не более | 40 | 50 | 60 |
|  | Количество полок, шт | 1 |
|  | Габаритные размеры, мм, не болеедлина ширинавысота | 800400700 | 1000400700 | 1200400700 |
|  | Масса, кг, не более | 21 | 25 | 29 |

1. **КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

3.1. Комплектность приведена в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | Наименование | Количество, шт. |
| ПНО |
|  | Полка ПНО  | 1 |
|  | Упаковка | 1 |
|  | Паспорт | 1 |
|  | Болты анкерные М8 х 80 (комплект) | 2 |
|  | Пакет полиэтиленовый | 1 |

1. **рЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ**

Выбрать место для установки полки, разметить места под отверстия для установки анкерных болтов, просверлить отверстие диаметром 10 мм на глубину 90 мм, установить анкер и закрепить полку болтом в двух местах и установить заглушку на головку болта.



1. **СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Полка настенная открытая ПНО-1, ПНО-2, ПНО-3 (нужное подчеркнуть), изготовленная на ООО «ЭЛИНОКС», соответствует ТУ 5600-022-01439034-2008 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия

1. **СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ**

Полка настенная открытая ПНО-1, ПНО-2, ПНО-3 (нужное подчеркнуть), упакована на ООО «ЭЛИНОКС» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки \_\_\_\_ М. П.

 (подпись)

 Упаковку произвел \_\_\_\_

 (подпись)

 Изделие после упаковки принял \_\_\_\_

 (подпись)

1. **ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Гарантийный срок эксплуатации полки - 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей полки, произошедших не по вине потребителя.

Гарантия не распространяется на случаи, когда полка вышла из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Время нахождения полки в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектную полку.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю полки для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием номера полки, срока изготовления и установки.

**Гарантийный ремонт не производится:**

* при несоблюдении условий хранения, складирования, транспортировки;
* при неправильной эксплуатации и использовании изделия не по назначению;
* при повреждениях, вызванных попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей;
* при повреждении изделия в результате стихийных бедствий;
* при механических повреждениях.
1. **СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ**

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 09.01.1996г., с изменениями и дополнениями от 17.12.1999г., 30.12.2001г, 22.08.2004г., 02.10.2004г., 21.12.2004г., 27.07.2006г., 16.10.2006г., 25.11.2006г., 25.10.2007г., 23.07.2008г., Гражданским кодексом РФ (части первая от 30.11.1994г. № 51-ФЗ, вторая от 26.01.1996г. № 14-ФЗ, третья от 26.11.2001г. №146-ФЗ, четвертая от 18.12.2006г. № 230-ФЗ) с изменениями и дополнениями от 26.12, 20.02, 12.08.1996г.; 24.10.1997г.; 08.07, 17.12.1999г.; 16.04, 15.05, 26.11.2001г.; 21.03, 14.11, 26.11.2002г.; 10.01, 26.03, 11.11, 23.12.2003г.; 29.06, 29.07, 02.12, 29.12, 30.12.2004 г., 21.03, 09.05, 02.07, 18.07, 21.07.2005 г., 03.01, 10.01, 02.02, 03.06, 30.06, 27.07, 03.10, 04.12, 18.12, 29.12, 30.12.2006г.; 26.01, 05.02, 20.04, 26.06, 19.07, 24.07, 02.10, 25.10, 04.11, 29.11, 01.12, 06.12.2007г., 24.04, 29.04, 13.05, 30.06, 14.07, 22.07, 23.07, 08.07, 08.11, 25.12, 30.12.2008г., 09.02.2009г., а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации»

изменениями и дополнениями от 20.10.1998г., 02.10.1999г., 06.02.2002г.,12.07.2003г., 01.02.2005г.; 08.02, 15.05, 15.12.2000г., 27.03.2007г., 27.01.2009г.

Рекламации направлять по адресу: **Чувашская Республика,**

 **г. Чебоксары, Базовый проезд, 17.**

 **Тел./факс: (8352) 56-06-26, 56-06-85.**

****

**Рис. 2 Полка ПНО (вид сбоку)**

****

**Рис. 3 Полка ПНО (вид спереди)**

